전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

[일부개정 2005.1.26 정보통신부령 166호]

제1장 총칙

제1조 (목적) 이 규칙은 「전기통신기본법」 제16조·제25조제1항·제30조의2제2항·제30조의3제2항·제33조제3항 및 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제32조의 규정에 의하여 전기통신설비·관로·구내통신설비 및 전기통신기자재의 기술기준을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2005.1.26>

제2조 (적용범위) 이 규칙에서 정하는 기술기준은 「전기통신기본법」(이하 "법"이라고 한다) 제2조제2호 내지 제5호의 규정에 의한 설비 및 법 제2조제6호의 규정에 의한 전기통신기자재에 이를 적용한다. <개정 2005.1.26>

제3조 (정의) ①이 규칙에 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다. <개정 2005.1.26>

1. "사업용전기통신설비"라 함은 전기통신사업에 제공하기 위한 전기통신설비로서 법 제7조의 규정에 의한 기간통신사업자·별정통신사업자 및 부가통신사업자(이하 "사업자"라 한다)가 설치·운용 또는 관리하는 전기통신설비와 「방송법」 제2조제14호의 규정에 의한 전송망사업자가 설치·운용 또는 관리하는 전기통신설비(이하 "전송망사업용설비"라 한다)를 말한다.

2. "이용자전기통신설비"라 함은 전기통신역무를 제공받기 위하여 이용자가 관리·사용하는 구내통신선로설비, 단말장치 및 전송설비 등을 말한다.

3. "국선"이라 함은 사업자의 교환설비로부터 이용자전기통신설비의 최초 단자에 이르기까지의 사이에 구성되는 회선을 말한다.

4. "국선접속설비"라 함은 사업자가 이용자에게 제공하는 국선을 수용하기 위하여 설치하는 국선수용단자반 및 이상전압전류에 대한 보호장치 등을 말한다.

5. "전기통신망"이라 함은 전기통신을 행하기 위하여 계통적·유기적으로 연결·구성된 전기통신설비의 집합체를 말한다.

6. "전력선통신"이라 함은 전력공급선을 매체로 이용하여 행하는 통신을 말한다.

7. "강전류전선"이라 함은 전기도체, 절연물로 싼 전기도체 또는 절연물로 싼 것의 위를 보호피막으로 보호한 전기도체 등으로서 300볼트 이상의 전력을 송전하거나 배전하는 전선을 말한다.

8. "교환설비"라 함은 다수의 전기통신회선(이하 "회선"이라 한다)을 제어·접속하여 회선 상호간의 전기통신을 가능하게 하는 교환기와 그 부대설비를 말한다.

9. "전송설비"라 함은 교환설비·단말장치 등으로부터 수신된 전기통신부호·문헌·음향 또는 영상(이하 "전기통신신호"라 한다)을 변환·재생 또는 증폭하여 유선 또는 무선으로 송신하거나 수신하는 설비로서 전송단국장치·중계장치·다중화장치·분배장치 등과 그 부대설비를 말한다.

10. "선로설비"라 함은 일정한 형태의 전기통신신호를 전송하기 위하여 사용하는 동선·광섬유 등의 전송매체로 제작된 선조·케이블 등과 이를 수용 또는 접속하기 위하여 제작된 전주·관로·통신터널·배관·맨홀·핸드홀·배선반 등과 그 부대설비를 말한다.

11. "전력유도"라 함은 전기공작물 또는 전철시설 등이 그 주위에 있는 전기통신설비에 대하여 정전유도 및 전자유도 등에 의한 전압이 발생되게 하는 현상을 말한다.

12. "전원설비"라 함은 수변전장치, 정류기, 축전기, 전원반, 예비용 발동발전기 및 배선 등 통신용 전원을 공급하기 위한 설비를 말한다.

13. "단말장치"라 함은 전기통신망에 접속되는 단말기기 및 그 부속설비를 말한다.

14. "구내통신선로설비"라 함은 국선접속설비를 제외한 구내 상호간 및 구내·외간의 통신을 위하여 구내에 설치하는 케이블, 선조, 이상전압전류에 대한 보호장치 및 전주와 이를 수용하는 관로, 통신터널, 배관, 배선반, 단자 등과 그 부대설비를 말한다.

15. "이동통신구내선로설비"라 함은 전기통신사업자로부터 이동전화 역무 및 무선호출역무 등을 제공받기 위하여 지하건축물에 건축주가 설치·운용 또는 관리하는 설비로서 관로·전원단자·케이블·안테나·통신용접지설비와 그 부대시설을 말한다.

16. "주거용건축물"이라 함은 「건축법 시행령」 별표 1 제1호 및 제2호의 규정에 의한 단독주택 및 공동주택을 말한다.

17. "업무용건축물"이라 함은 「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 규정에 의한 업무시설을 말한다.

18. "정보통신설비"라 함은 유선·무선·광선 기타 전자적 방식에 의하여 부호·문자·음향 또는 영상 등의 정보를 저장·제어·처리하거나 송·수신하기 위한 기계·기구·선로 기타 필요한 설비를 말한다.

②제1항에서 사용하는 용어의 정의를 제외하고는 법 및 「전기통신기본법 시행령」이 정하는 바에 의한다. <개정 2005.1.26>

제2장 일반적 조건

제4조 (분계점) ①전기통신설비가 다른 사람의 전기통신설비와 접속되는 경우에는 그 건설과 보전에 관한 책임 등의 한계를 명확하게 하기 위하여 분계점이 설정되어야 한다.

②각 설비간의 분계점은 다음 각호와 같다. <개정 2005.1.26>

1. 사업용전기통신설비의 분계점은 사업자 상호간의 합의에 의한다. 다만, 전파연구소장이 분계점을 고시한 경우에는 이에 의한다.

2. 사업용전기통신설비와 이용자전기통신설비의 분계점은 도로와 택지 또는 공동주택단지의 각 단지와의 경계점으로 한다. 다만, 국선과 구내선의 분계점은 사업용전기통신설비의 국선접속설비와 이용자전기통신설비가 최초로 접속되는 점으로 한다.

제5조 (분계점에서의 접속기준 등) ①분계점에서의 접속방식은 간단하게 분리·시험할 수 있어야 하며, 전파연구소장이 그 접속방식을 정하여 고시한 경우에는 이에 의하여야 한다. <개정 2005.1.26>

②전기통신망간 접속기준은 사업자 상호간의 합의에 의한다. 다만, 전파연구소장이 접속기준을 고시한 경우에는 이에 의한다. <개정 2005.1.26>

③사업자는 이용자로부터 단말장치의 접속을 요청받은 경우 기술기준에 부적합하거나 기타 특별한 경우를 제외하고는 이를 거부하여서는 아니된다.

제6조 (위해 등의 방지) ①전기통신설비는 이에 접속되는 다른 전기통신설비를 손상시키거나 손상시킬 우려가 있는 전압 또는 전류가 송출되는 것이어서는 아니된다.

②전기통신설비는 이에 접속되는 다른 전기통신설비의 기능에 지장을 주거나 지장을 줄 우려가 있는 전기통신신호가 송출되는 것이어서는 아니된다.

③전력선통신을 행하기 위한 전기통신설비는 다음 각호의 기능을 갖추어야 한다.

1. 전력선과의 접속부분을 안전하게 분리하고 이를 연결할 수 있는 기능

2. 전력선으로부터 이상전압이 유입된 경우 인명·재산 및 설비자체를 보호할 수 있는 기능

④제3항의 규정에 의한 전력선통신을 행하기 위한 전기통신설비의 위해방지 등에 대한 세부기술기준은 전파연구소장이 이를 정하여 고시한다. <개정 2005.1.26>

제7조 (보호기 및 접지) ①낙뢰 또는 강전류전선과의 접촉 등에 의하여 이상전류 또는 이상전압이 유입될 우려가 있는 전기통신설비에는 과전류 또는 과전압을 방전시키거나 이를 제한 또는 차단하는 보호기가 설치되어야 한다.

②제1항의 규정에 의한 보호기와 금속으로 된 주배선반·지지물·단자함 등이 사람 또는 전기통신설비에 피해를 줄 우려가 있을 때에는 접지되어야 한다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의한 전기통신설비의 보호기 성능 및 접지에 대한 세부기술기준은 전파연구소장이 이를 정하여 고시한다. <개정 2005.1.26>

제8조 (전송설비 및 선로설비의 보호) ①전송설비 및 선로설비는 다른 사람이 설치한 설비나 사람·차량 또는 선박 등의 통행에 피해를 주거나 이로부터 피해를 받지 아니하도록 하여야 하며, 시공상 불가피한 경우에는 그 주위에 설비에 관한 안전표지를 설치하는 등의 보호대책을 마련하여야 한다.

②전송설비 및 선로설비가 강전류전선과 교차·접근하거나 동일한 지지물에 설치되는 경우에는 강전류전선으로부터 피해를 받지 아니하도록 충분한 거리를 두거나 보호망 또는 보호선을 설치하는 등의 보호대책을 마련하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의한 전송설비 및 선로설비 설치방법에 대한 세부기술기준은 전파연구소장이 이를 정하여 고시한다. <개정 2005.1.26>

제9조 (전력유도의 방지) ①전송설비 및 선로설비는 전력유도로 인한 피해가 없도록 건설·보전되어야 한다.

②전력유도의 전압이 다음 각호의 제한치를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우에는 전력유도 방지조치를 하여야 한다.

1. 이상시 유도위험전압 : 650볼트. 다만, 고장시 전류제거시간이 0.1초 이상인 경우에는 430볼트로 한다.

2. 상시 유도위험종전압 : 60볼트

3. 기기 오동작 유도종전압 : 15볼트

4. 잡음전압 : 1밀리볼트

③제2항의 규정에 의한 전력유도전압의 구체적 산출방법에 대한 세부기술기준은 전파연구소장이 이를 정하여 고시한다. <개정 2005.1.26>

제10조 (전원설비) ①전기통신설비에 사용되는 전원설비는 그 전기통신설비가 최대로 사용되는 때의 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 충분한 용량으로서 동작전압과 전류를 항상 변동 허용범위내로 유지할 수 있는 것이어야 한다.

②제1항의 규정에 의한 전원설비가 상용전원을 사용하는 사업용전기통신설비인 경우에는 상용전원이 정전된 경우 최대 부하전류를 공급할 수 있는 축전지 또는 발전기 등의 예비전원설비가 설치되어야 한다. 다만, 상용전원의 정전 등에 따른 전기통신역무 중단의 피해가 경미하고 예비전원설비를 설치하기 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다.

③사업용전기통신설비외의 전기통신설비에 대한 전원설비의 설치기준에 관하여 필요한 사항은 전파연구소장이 이를 정하여 고시한다. <개정 2005.1.26>

제11조 (전기안전기준) 이 규칙에서 정한 사항 외의 전기통신설비의 전기안전기준은 국제전기기술위원회규격(IEC-60950)에서 정하는 전기안전기준을 준용한다.

제12조 (절연저항) 선로설비의 회선 상호간, 회선과 대지간 및 회선의 심선 상호간의 절연저항은 직류 500볼트 절연저항계로 측정하여 10메가옴 이상이어야 한다.

제13조 (누화) 전화급 평형회선은 회선 상호간 전기통신신호의 내용이 혼입되지 아니하도록 두 회선사이의 근단누화 또는 원단누화의 감쇠량은 68데시벨 이상이어야 한다. 다만, 전파연구소장이 별도로 세부기술기준을 고시한 경우에는 이에 의한다. <개정 2005.1.26>

제3장 이용자전기통신설비

제1절 단말장치

제14조 (단말장치의 기술기준) ①전파연구소장은 전기통신설비의 운용자와 이용자의 안전 및 전기통신역무의 품질향상을 위하여 다음 각호의 사항에 관한 단말장치의 기술기준을 정할 수 있다. <개정 2005.1.26>

1. 전기통신망 및 전기통신망 운용자에 대한 위해방지에 관한 사항

2. 전기통신망의 오용 및 요금산정기기의 고장방지에 관한 사항

3. 전기통신망 또는 전기통신역무에 대한 장애인의 용이한 접근에 관한 사항

4. 비상전기통신역무를 위한 전기통신망의 접속에 관한 사항

5. 전기통신망과 단말장치간 또는 단말장치와 단말장치간의 상호작동에 관한 사항

6. 전송품질의 유지에 관한 사항

7. 전화역무 간의 상호운용에 관한 사항

8. 기타 전기통신망의 보호를 위하여 필요한 사항

②전파연구소장은 제1항 각호의 사항에 관한 단말장치의 기술기준을 정한 때에는 이를 고시하여야 한다. <개정 2005.1.26>

③기간통신사업자는 제1항 각호의 사항에 관하여 제2항의 규정에 의한 기술기준 외의 기술기준을 정할 수 있으며, 그 기준을 정한 경우에는 전파연구소장의 승인을 얻어 이를 공시하여야 한다. <개정 2005.1.26>

제15조 (전자파장해 방지기준 등) 단말장치의 전자파장해 방지기준 및 전자파장해로부터의 보호기준 등은 전파에 관한 법령이 정하는 바에 의한다.

제16조 (전파를 사용하는 단말장치) 전파를 사용하거나 전파를 사용하는 기능이 부가되어 있는 단말장치의 기술기준에 관하여는 이 규칙에서 정한 것 외에 전파에 관한 법령이 정하는 바에 따른다.

제2절 구내통신선로설비 등

제17조 (설치대상) ①법 제30조의3제2항의 규정에 의하여 구내용 전기통신설비 등을 갖추어야 하는 건축물은 「건축법」 제8조제1항의 규정에 의하여 허가를 받아 건축하는 건축물로 한다. 다만, 야외음악당·축사·차고·창고 등 통신수요가 예상되지 아니하는 비주거용 건축물의 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2005.1.26>

②제1항 본문의 규정에 의한 건축물 중 다음 각호의 1에 해당하는 건축물에는 이동통신구내선로설비를 설치하여야 한다. <개정 2005.1.26>

1. 공중이 이용하는 지하도·터널·지하상가 및 지하에 설치하는 주차장 등 지하건축물의 각층중 바닥면적이 1천제곱미터 이상인 층

2. 그 밖에 전파연구소장이 정하여 고시하는 건축물

제18조 (설치방법) ①구내통신선로설비 및 이동통신구내선로설비는 그 구성과 운영 및 사업용전기통신설비와의 접속이 쉽도록 설치하여야 한다.

②구내통신선로설비의 국선 등 옥외회선은 지하로 인입하여야 한다. 다만, 같은 구내에 5회선 미만의 국선을 인입하거나 사업자의 인입맨홀·핸드홀 또는 인입주로부터 거리가 40미터 이하인 경우로서 사업자가 불가피하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③구내통신선로설비 및 이동통신구내선로설비를 구성하는 배관시설은 설치된 후 배선의 교체 및 증설시공이 쉽게 이루어질 수 있는 구조로 설치하여야 한다.

④제1항 내지 제3항에 의한 구내통신선로설비 및 이동통신구내선로설비의 구체적인 설치방법에 대한 세부기술기준은 전파연구소장이 정하여 고시한다. <개정 2005.1.26>

제19조 (구내통신실의 면적확보) 법 제30조의3제2항의 규정에 의한 전기통신설비와의 접속을 위한 면적기준은 다음 각호와 같다.

1. 업무용건축물에는 국선·국선단자함 또는 국선배선반과 초고속통신망장비 등 각종 구내통신용 설비를 설치하기 위한 공간(이하 "집중구내통신실"이라 한다) 및 각층에 구내통신용 설비를 설치하기 위한 공간(이하 "층구내통신실"이라 한다)을 확보하여야 한다. 이 경우 최소한 확보하여야 하는 면적의 기준은 별표 1과 같다.

2. 주거용건축물 중 공동주택에는 집중구내통신실을 확보하여야 한다. 이 경우 최소한 확보하여야 하는 면적의 기준은 별표 2와 같다.

제20조 (회선수) ①구내통신선로설비에는 다음 각호의 사항에 지장이 없도록 충분한 회선을 확보하여야 한다.

1. 구내로 인입되는 국선의 수용

2. 구내회선의 구성

3. 단말장치 등의 증설

②제1항의 규정에 의하여 확보하여야 하는 최소회선수의 기준은 별표 3과 같다.

제21조 (종합유선방송구내전송선로설비 등) 종합유선방송구내전송선로설비 및 텔레비전공동시청안테나시설의 설치방법에 대한 세부기술기준은 「방송법」 제79조 및 「텔레비전공동시청 안테나시설 등의 설치기준에 관한 규칙」에서 각각 정하는 바에 따른다. <개정 2005.1.26>

제4장 사업용전기통신설비 등

제1절 사업용전기통신설비

제22조 (안전성 및 신뢰성 등) ①사업자는 이용자가 안전하고 신뢰성 있는 전기통신역무를 제공받을 수 있도록 다음 각호의 사항을 구비하여 운용하여야 한다.

1. 전기통신설비를 수용하기 위한 건축물 또는 구조물의 안전 및 화재대책에 관한 사항

2. 전기통신설비를 이용 또는 운용하는 자의 안전확보에 필요한 사항

3. 전기통신설비의 운용에 필요한 시험·감시 및 통제를 할 수 있는 기능에 관한 사항

4. 그밖에 전기통신설비의 안전성 및 신뢰성 확보를 위하여 필요한 사항

②제1항의 규정에 의하여 전기통신역무에 사용되는 전기통신설비가 갖추어야 할 안전성 및 신뢰성에 대한 세부기술기준은 전파연구소장이 이를 정하여 고시한다. <개정 2005.1.26>

제23조 (사업용전기통신설비와 단말장치간의 상호연동) 전기통신사업자는 사업용전기통신설비를 단말장치와 상호연동이 되도록 설치·운용하여야 한다.

제24조 (국선접속설비) ①기간통신사업자 및 별정통신사업자는 당해 역무에 사용되는 전기통신설비가 낙뢰 또는 강전류전선과의 접촉 등에 의하여 그에 접속된 이용자전기통신설비 등에 피해를 줄 우려가 있는 경우에는 이를 방지하기 위하여 국선접속설비 또는 그 주변에 제7조의 규정에 의한 보호기를 설치하여야 한다.

②기간통신사업자는 국선을 5회선 이상으로 인입하는 경우에는 케이블로 국선수용단자반에 접속·수용하여야 한다.

제25조 (통신공동구 등의 설치기준) ①통신공동구, 관로, 맨홀 등은 외부하중과 토압에 견딜 수 있는 충분한 강도와 내구성을 가지도록 하여야 하며, 통신케이블의 설치 및 유지·보수 등이 용이하도록 필요한 공간 및 부대시설을 갖추어야 한다.

②통신공동구 또는 관로를 「도시계획법」에 의한 도시계획시설 또는 「도로법」에 의한 도로 등에 설치함에 있어 관련법령에 그 설치기준이 규정된 경우에는 그 법령에서 정한 기준을 적용한다. <개정 2005.1.26>

③통신공동구 또는 관로를 다른 법령에 의하여 설치된 설비에 덧붙여 설치하는 경우에는 이 규칙에서 정한 기준에 불구하고 다른 법령의 기준을 적용할 수 있다.

④제1항의 규정에 의한 통신공동구, 관로, 맨홀 등의 설치에 대한 세부기술기준은 전파연구소장이 이를 정하여 고시한다. <개정 2005.1.26>

제26조 (전송망사업용설비 등) ①전송망사업용설비와 수신자설비의 분계점에서 수신자에게 종합유선방송신호를 전송하기 위한 전송선로설비에 대한 세부기술기준은 정보통신부장관이 이를 정하여 고시한다.

②전송망사업용설비에는 전송되는 종합유선방송신호가 정상적으로 제공되고 있는지를 확인할 수 있도록 전송선로시설의 감시장치를 설치하여야 한다.

③전송망사업용설비에 관하여 이 규칙에서 정하는 것 외에 「무선설비규칙」에서 규정된 경우에는 당해 규칙에서 정한 기준을 적용한다. <개정 2005.1.26>

④제1항 내지 제3항의 규정은 「방송법」 제79조제3항의 규정에 의하여 종합유선방송사업자가 자체적으로 설치하는 전송선로설비에 관하여 이를 준용한다. <개정 2005.1.26>

제27조 (통신규약) ①사업자는 정보통신설비와 이에 연결되는 다른 정보통신설비 또는 이용자설비와의 사이에 정보의 상호전달을 위하여 사용하는 통신규약을 인터넷, 언론매체 또는 그 밖의 홍보매체를 활용하여 공개하여야 한다.

②제1항의 규정에 의하여 사업자가 공개하여야 할 통신규약의 종류와 범위는 전파연구소장이 이를 정하여 고시한다. <개정 2005.1.26>

제2절 자가전기통신설비

제28조 (준용규정) 제22조의 규정은 자가전기통신설비에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 "사업자"는 "자가전기통신설비설치자"로, "전기통신설비"는 "자가전기통신설비"로 본다.

제5장 보칙

제29조 (표준시험방법의 권장) 전파연구소장은 이 규칙에서 정한 기준을 효율적으로 시행하기 위하여 전기통신설비의 기술기준에 관한 표준시험방법을 정하여 권장할 수 있다. <개정 2005.1.26>

제30조 (세부규격 등의 권장) 정보통신부장관은 이 규칙의 효율적인 시행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 사업자 또는 법 제10조의 규정에 의한 연구기관·단체와 법 제30조의 규정에 의한 한국정보통신기술협회로 하여금 전기통신설비의 설계·제조·설치 및 보전에 관한 세부규격 등을 정하여 정보통신부장관의 승인을 얻어 이용자 등에게 이의 사용을 권장하게 할 수 있다.

제31조 (적용배제) 다음 각호의 1에 해당하는 경우로서 이 규칙 및 이 규칙에 의한 고시 또는 공시된 기술기준을 적용하기 곤란한 때에는 정보통신부장관의 승인을 얻어 이를 적용하지 아니할 수 있다.

1. 새로운 전기통신기술 등이 개발되어 이의 시험적 운용이 필요하다고 인정하는 경우

2. 다른 사람의 전기통신에 지장을 미칠 우려가 없는 전기통신설비로서 통신보안의 확보 기타 불가피한 사유가 있는 경우

부칙  <제116호,2001.8.27>

제1조 (시행일) 이 규칙은 공포후 3월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조 (경과조치) ①이 규칙 시행 전에 종전의 규정에 의하여 설치한 전기통신설비·관로·구내통신설비 및 전기통신기자재에 대하여는 이 규칙의 규정에 적합하게 설치된 것으로 본다.

②이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 의하여 설치중인 전기통신설비·관로·구내통신설비 및 전기통신기자재에 대하여는 종전의 규정에 따른다.

③ 이 규칙 시행 전에 건축법 제8조제1항의 규정에 의한 건축허가를 신청하였거나 건축허가를 받은 경우 또는 주택건설촉진법 제33조의 규정에 의한 사업계획의 승인을 신청하였거나 사업계획의 승인을 얻은 경우에 대하여는 종전의 규정에 따른다.

제3조 (다른 법령과의 관계) 이 규칙 시행당시 다른 법령에서 종전의 규정을 인용하고 있는 경우 이 규칙 중 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 종전의 규정에 갈음하여 이 규칙의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

부칙 <제166호,2005.1.26>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1]

업무용건축물의 구내통신실 면적확보기준(제19조제1호관련)

건축물 규모	확보대상	확 보 면 적
1. 6층 이상이고 연면적 5천제곱 미터 이상인 업무용건축물	가. 집중구내 통신실	10.2제곱미터 이상으로 1개소 이상
	나. 층구내통신실	(1) 각층별 전용면적이 1천제곱미터 이상인 경우에는 각층별로 10.2제곱미터 이상으로 1개소 이상 (2) 각층별 전용면적이 800제곱미터 이상인 경우에는 각층별로 8.4제곱미터 이상으로 1개소 이상 (3) 각층별 전용면적이 500제곱미터 이상인 경우에는 각층별로 6.6제곱미터 이상으로 1개소 이상 (4) 각층별 전용면적이 500제곱미터 미만인 경우에는 5.4제곱미터이상으로 1개소 이상
2. 제1항 외의 업무용건축물	집중구내통신실	10. 2제곱미터 이상으로 1개소 이상

비 고 : 1. 동일층에 집중구내통신실과 층구내통신실을 확보하여야 하는 경우에는 집중구내통신실만을 확보할 수 있다.

2. 층별 전용면적이 500제곱미터 미만인 경우로서 각층별로 통신실을 확보하기가 곤란한 경우에는 하나의 층구내통신실에 2개층 이상의 통신설비를 통합하여 수용할 수 있으며, 이 경우 층구내통신실 확보면적은 통합 수용된 각 층의 전용면적을 합하여 제1호 나목의 기준을 적용한다.

3. 집중구내통신실은 외부환경에 영향이 적은 지상에 확보되어야 한다. 다만, 부득이한 사유로 지상확보가 곤란한 경우에는 침수우려가 없고 습기가 차지 아니하는 지하층에 설치할 수 있다.

4. 집중구내통신실에는 조명시설과 통신장비전용의 전원설비를 구비하여야 한다.

[별표 2]

공동주택의 구내통신실 면적확보기준(제19조제2호관련)

건축물 규모	확보대상	확 보 면 적
1. 50세대 이상 500세대 이하 단지	집중구내통신실	10제곱미터 이상으로 1개소
2. 500세대 초과 1000세대 이하 단지	집중구내통신실	15제곱미터 이상으로 1개소
3. 1000세대 초과 1500세대 이하 단지	집중구내통신실	20제곱미터 이상으로 1개소
4. 1500세대 초과 단지	집중구내통신실	25제곱미터 이상으로 1개소

비  고 : 1. 집중구내통신실은 외부환경에 영향이 적은 지상에 확보되어야 한다. 다만, 부득이한 사유로 지상확보가 곤란한 경우에는 침수우려가 없고 습기가 차지 아니하는 지하층에 설치할 수 있다.

2. 집중구내통신실에는 조명시설과 통신장비전용의 전원설비를 구비하여야 한다.

[별표 3]

구내통신 회선수 확보기준(제20조관련)

대상건축물	회선수 확보기준
1. 주거용건축물	단위세대당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준)이상
2. 업무용건축물	각 업무구역(10제곱미터)당 1회선(4쌍 꼬임케이블 기준)이상

비  고 : 제1호 및 제2호 외의 건축물은 건축물의 용도를 감안하여 제1호 또는 제2호의 규정을 신축적으로 적용할 수 있다.